


Załącznik nr 3 do SWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU DOSTAWY

Dane dotyczące Wykonawcy:
	Nazwa
	

	Siedziba
	

	Nr telefonu
	

	Nr NIP
	

	Nr REGON
	

	Strona www
	

	Adres email
	

	Adres ePUAP
	

	Nr KRS/CEDIG
	



[bookmark: _Hlk487023616][bookmark: _Hlk518558853][bookmark: _Hlk478636237]Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojazdów do przewozu odpadów”
Znak sprawy: 2/2022
Oświadczamy, iż zaoferowany i dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniał będzie poniższe warunki i parametry:

	L.p. 
	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane 
	TAK
	NIE

	1 
	Rama pojazdu dla śmieciarki z zasypem tylnym 
	
	

	2 
	Moc silnika pojazdu nie mniejsza niż   230 KM 
	
	

	3 
	Dopuszczalna masa całkowita  16.000 kg 
	
	

	4 
	Silnik  z wtryskiem  spełniający wymagania  EURO 6 zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, wysokoprężny, pojemność silnika min. 7l, max. 10l, moment obrotowy min. 1 000 Nm. 
	
	

	5 
	Zbiorniki paliwa o pojemności min. 100 litrów z zamykanym na klucz korkiem; zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 20l – obydwa zbiorniki po tej samej stronie pojazdu  
	
	

	6 
	Silnik wyposażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika (tempomat) oraz  włącznik  ograniczający prędkość pojazdu do 30km/h i blokowanie jazdy do tyłu przy włączonej przystawce  
	
	

	7 
	Układ podgrzewania paliwa 
	
	

	8 
	Hamulec silnikowy 
	
	

	9 
	Nośność przedniej osi  min. 6 t 
	
	

	10 
	Nośność osi tylnej min. 11 t 
	
	

	11 
	Most napędowy z  blokadą mechanizmu  różnicowego 
	
	

	12 
	Stabilizator osi tylnej pod ramą 
	
	

	13 
	Rozstaw osi   3500-3600mm 
	
	

	14 
	Przystawka odbioru mocy odsilnikowa dopasowana do obsługi zabudowy o momencie min. 600 Nm   
	
	

	15 
	Układ  ABS zapobiegający blokowaniu  kół 
	
	

	16 
	Układ  przeciwpoślizgowy  ASR  
	
	

	17 
	Hamulce tarczowe na osiach  tylnej  i przedniej 
	
	

	18 
	Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana.
	
	

	19 
	Kabina krótka , 3 osobowa  (1+1+1) w kolorze białym, tylna ściana kabiny bez okna 
	
	

	20 
	Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio z wejściem  Bluetooth i USB 
	
	

	21 
	Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą (dwupłaszczyznowo) ze wspomaganiem 
	
	

	23 
	Metalowe kratki zabezpieczające tylne lampy 
	
	

	24 
	Wyciszenie hałasu do max  82 dB , wyciszenie silnika 
	
	

	25 
	Klimatyzacja  
	
	

	26 
	Fotel kierowcy z zagłówkiem i na zawieszeniu pneumatycznym, fotele pasażera statyczne, fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym 
	
	

	27 
	Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe 
	
	

	29 
	Systemy wspomagające jazdę: 
· system stabilizacji toru jazdy, 
· asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy, 
· asystent hamowania przed ruchomymi i nieruchomymi obiektami oraz pieszymi. 
	
	

	30 
	Alternator 28V/100A 
	
	

	31 
	Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i  regulowane  elektrycznie 
	
	

	32 
	Lusterko krawężnikowe i  rampowe  
	
	

	33 
	Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami 12V 100 Ah   
	
	

	35 
	Ogumienie  315/80 R 22,5 przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach, felgi stalowe 7,5,00x22,5 
	
	

	36 
	Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu 
	
	

	37 
	Koło zapasowe, pełnowymiarowe dostarczone luzem z ogumieniem tożsamym jak w pojeździe 
	
	

	38 
	Chlapacze standardowe na wszystkich kołach, osłony nadkoli 
	
	

	39 
	Przyłącze elektryczne do zabudowy 
	
	

	40 
	Ogranicznik prędkości  do  90 km/h 
	
	

	41 
	2 elektrycznie sterowane szyby; szyba przednia przyciemniana, roleta przeciwsłoneczna boczna po stronie kierowcy 
	
	

	42 
	Hamulec przystankowy 
	
	

	43 
	Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz 
	
	

	44 
	Gaśnica  min 5 kg  max 8 kg zainstalowana na wieszaku wewnątrz kabiny 
	
	

	46 
	Trójkąt ostrzegawczy 
	
	

	47 
	Podnośnik hydrauliczny teleskopowy dostosowany do pojazdu 
	
	

	48 
	Przewód do pompowania kół z  zaworem umożliwiającym jego podłączenie  do instalacji  podwozia, oraz przewód z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystości 
	
	

	49 
	Profesjonalny klucz do odkręcania kół ze zmiennikiem momentu obrotowego 
	
	

	50 
	Skrzynka  narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana przy ramie na zewnątrz  kabiny 
	
	

	51 
	Komplet pokrowców na siedzenia 
	
	

	52 
	Lampa ostrzegawcza  LED EP 2LW długa  w kolorze białym z  błystnikami  i z  napisem  EKOŁAD  umieszczona na kabinie  pojazdu 
	
	

	53 
	Lampy  tylne  zespolone  typu  LED 
	
	

	54 
	Lampy do jazdy dziennej  zintegrowane z reflektorami halogenowymi H7, reflektory przeciwmgielne 
	
	

	55 
	Immobilizer fabryczny z transponderem 
	
	

	56 
	Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 
	
	

	57 
	Boczne belki przeciw wjazdowe/rowerowe 
	
	

	58 
	Gniazdo  zapalniczki  
	
	


 
 
1. Zabudowa  
	L.p. 
	      Parametry techniczne bezwzględnie wymagane 
	TAK
	NIE

	1 
	Skrzynia  ładunkowa (zabudowa) ożebrowana o przekroju prostokątnym przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym z odwłokiem wykonana zgodnie z normą EN1501-1 o pojemności  ładunkowej (komory) na odpady  11,5 – 12,5 m3,  
· urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2,3 -  opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu 
· wrzutnik przystosowany również do opróżniania pojemników 110 litrów metalowych 
· ruchome, opuszczane burty pozwalające na załadunek worków 
· wrzutnik fabrycznie przygotowany do montażu wagi dynamicznej i systemu RFID 
	
	

	2 
	Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadów z dużą ilością  odcieków ,odpowiednie uszczelnienie całej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej na odcieki montowany pod zabudową wraz z zaworem kulowym, podwyższona burta przednia 
	
	

	3 
	Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni, otwierany w sposób uchylny do góry 
	
	

	4 
	Hydrauliczne/mechaniczne blokowanie odwłoków poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym otworem i haku ryglującym, zamocowanym na tylnej ramie skrzyni ładunkowej 
	
	

	5 
	· dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej o gr. min. 8 mm,  
· pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o gr. min. 4 mm. 
	· 
	· 

	6 
	Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3 
	
	

	7 
	Minimalny stopień zagęszczenia 1 : 5 z możliwością zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe). 
	
	

	8 
	Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi 
	
	

	9 
	Czas opróżniania pojemnika  1100l do maksimum  12 sek., pojemnika 110-240l  do maksimum 8 sek. 
	
	

	10 
	Możliwość pracy urządzenia załadowczego w cyklu załadunku pojedynczego i załadunku automatycznego 
	
	

	11 
	Sterowanie ręczne urządzeniem załadowczym 
	
	

	12 
	Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych 
	
	

	13 
	Układ uwalniania zakleszczonych pojemników 
	
	

	14 
	Kamera cofania z monitorem kolorowym min. 7” zamontowana w sposób umożliwiający widoczność toru jazdy min. 20 cm od zasypu ustawionego w pozycji pionowej 
	
	

	15 
	Wyłączniki bezpieczeństwa – minimum 2 (dwa) 
	
	

	16 
	Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka posiadające funkcję natychmiastowego zatrzymania urządzenia , bez możliwości dokończenia rozpoczętego cyklu pracy 
	
	

	17 
	Sterowanie płytą wypychającą z boku skrzyni ładunkowej i z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy 
	
	

	18 
	Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy 
	
	

	19 
	Sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o załączonym biegu wstecznym oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka 
	
	

	20 
	Składane stopnie dla ładowaczy wraz czujnikami (jazda do przodu z prędkością maksymalną 30 km/h, jazda do tyłu wykluczona) 
	
	

	21 
	Instalacja hydrauliczna zasilana przez pompę dwustrumieniową o wyd. 120 l/min 
	
	

	22 
	Reflektor roboczy LED zamontowany wewnątrz odwłoka 
	
	

	23 
	Dodatkowe reflektory robocze LED  umieszczone za kabiną kierowcy i w tylnej części zabudowy doświetlające obszar pracy z boków zabudowy i tyłu zabudowy 
	
	

	24 
	Lampy ostrzegawcze  LED LZP-LF  z błystnikami  2 szt  : jedna  szt.  z przodu , druga szt.  z tyłu zabudowy   zabezpieczone dodatkowym kloszem ochronnym 
	
	

	25 
	Uchwyty do mocowania łopat i mioteł montowane na zabudowie wraz z łopatą i miotłą 
	
	

	26 
	Gaśnica montowana na zabudowie pojazdu 
	
	

	27 
	Podpory zabezpieczające dla prac konserwacyjnych klapy 
	
	

	28 
	Osłony  antyrowerowe 
	
	

	29 
	Błotniki na tylne koła 
	
	

	30 
	Zabudowa wielokrotnie gruntowana  i lakierowana w kolorze białym, odwłok w kolorze białym  
	
	

	31 
	Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy 
	
	

	32 
	Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne w bocznej ścianie 
	
	

	33 
	Zabudowa musi odpowiadać odpowiednim obowiązującym dyrektywom i posiadać CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg EN 1501 -1 
	
	


 
 
 
 
2. Warunki dodatkowe:     

	
	TAK
	NIE

	1 
	Zarówno podwozie jak i zabudowa muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r. 
	
	

	2 
	Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. 
	
	

	3 
	Wykonawca nie zastosował prototypowych rozwiązań dostosowujących przedmiot umowy do wymogów opisu przedmiotu zamówienia 
	
	

	4 
	Serwis zlokalizowany w promieniu  max. 100  km w linii prostej  od siedziby Zamawiającego - Wilkowice 
	
	

	5 
	[bookmark: _GoBack]Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do rejestracji pojazdu 
	
	

	6 
	Wykonawca  jest  odpowiedzialny za dostarczenie  przedmiotu  zamówienia którego parametry będą  zgodne ze  świadectwem homologacji i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 
	
	

	7 
	Zamawiający zapewni obsługę serwisową zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego, mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii 
	
	

	8 
	Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty (w języku polskim): 
 
1. książka pojazdu  
2. dokumenty homologacyjne niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w        Wydziale Komunikacji
3.  instrukcja obsługi pojazdu  
4. książka gwarancyjna pojazdu 
5. książka gwarancyjna zabudowy  
6.  katalog części zamiennych  podwozia  
7. katalog  części  zamiennych  zabudowy
8. instrukcja  obsługi  podwozia 
9. instrukcja  obsługi   zabudowy 
	
	

	9 
	Wykonawca przeszkoli  nieodpłatnie  2  ekipy  wywozowe ( 2 kierowców + 4 ładowaczy w zakresie  prawidłowej i  bezpiecznej  eksploatacji i  obsługi  pojazdów 
	
	

	10 
	 Wykonawca udziela zgodę  na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu  w trakcie trwania gwarancji  
	
	


 

 
10. Warunki dodatkowe:   
	
	TAK
	NIE

	1
	Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w system monitoringu położenia pojazdu umożliwiający identyfikację i rejestrację lokalizacji pojazdu, oparty o dowolną z dostępnych usług nawigacji satelitarnej GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). 
	
	

	2
	Zamawiający wymaga, aby system monitoringu lokalizacji pojazdu: 
· rejestrował lokalizację pojazdu nie rzadziej niż co 50 metrów i 15 sekund 
· rejestrował datę i czas pomiaru położenia pojazdu w sposób zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL) 
rejestrował chwilowy błąd wyznaczenia lokalizacji wyrażony w metrach  
	
	

	3
	Zamawiający nie dopuszcza wyłączania systemu monitoringu położenia pojazdu lub spowodowania zaprzestania jego pracy podczas realizacji trasy. 
	
	

	4
	Zamawiający dopuszcza brak rejestracji położenia pojazdu w przypadku braku widoczności satelitów GNSS wywołanego przeszkodami terenowymi lub konstrukcjami budowlanymi, z tym, że w takiej sytuacji zdarzeniom specjalnym nadawane są koordynaty ostatniego dobrze określonego położenia pojazdu, a po wyjechaniu poza przeszkodę system monitoringu pojazdu Wykonawcy niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 3 minuty wznowi prawidłową pracę w zakresie lokalizacji. 
	
	


  
11. Specyfikacja systemu rejestracji obrazu:
	
	TAK
	NIE

	1
	System rejestracji obrazu pozwala na podłączenie nie mniej niż 3 kamer.  	
	
	

	2
	Każda z kamer posiada stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy. 
	
	

	3
	Możliwość rejestracji w nocy / przy słabych warunkach oświetleniowych. 
	
	

	4
	System rejestracji obrazu musi posiadać bufor pamięci pozwalający na obsługę przypadku, gdy pojazd znajdzie się w obszarze o zasięgu sieci GSM nie pozwalającym na przesyłanie do Systemu Informatycznego rejestrowanego materiału na bieżąco. Fragmenty nagrań z takich obszarów muszą zostać odesłane do Systemu Informatycznego po odzyskaniu przez Infrastrukturę techniczną na pojeździe połączenia z siecią Internet. Dopuszcza się sytuację, gdy przekazywanie bieżących nagrań będzie miało priorytet nad nagraniami zaległymi, a zaległy materiał zostanie odesłany po zakończeniu pracy przez pojazd. Rozwiązanie takie nie może jednak prowadzić do rozładowania akumulatorów pojazdu.  
	
	

	5
	Montaż kamer na pojeździe oraz ich kąty widzenia pozwalają na rejestrację obrazu z pełnym pokryciem otoczenia pojazdu, z możliwością analizy sytuacyjnej związanej z procesem odbioru odpadów (np.: problem z podjazdem pod MGO, czy wystawiono pojemniki, porządek i przesypy wokół MGO, zawartość opróżnianego pojemnika, przestrzeganie BHP prze załogę, itd.). 
	
	

	6
	Wymaga się, by system rejestrował obraz z każdej sekundy pracy pojazdu. Rejestrowane dane przekazywane są on-line do Systemu Informatycznego w trakcie pracy pojazdu, gdzie następuje ich archiwizacja. Dostęp do przekazanych on-line nagrań odbywa się w Systemie Informatycznym, niezależnie od tego czy pojazd posiada podłączone zasilanie i uruchomiony zapłon. 
	
	

	7
	Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż FHD. 
	
	

	8
	Rejestrowany obraz musi posiadać naniesioną informację o dacie i czasie (godzina, minuta, sekunda) rejestracji każdej klatki obrazu. 
	
	

	9
	Rejestrowany obraz musi być częścią danych archiwalnych pojazdu, na którym zainstalowano system rejestracji obrazu wraz z pozostałymi elementami Infrastruktury Technicznej. Od strony Systemu Informatycznego analiza danych odbywa się co najmniej według następującej metodologii, gwarantującej skuteczne wyszukiwanie danych oraz ocenę zarejestrowanych przypadków: 
· System Informatyczny w sposób automatyczny dołączy do rejestrowanych zdarzeń, w tym do: Punkt Jazdy, Punkt Postoju, Załadunek pojemnika przez pojazd, Wyładunek pojazdu, zanonimizowane klatki obrazu zgodne z czasem wystąpienia powyższych zdarzeń - użytkownik może pobrać klatkę obrazu z każdej kamery odrębnie.  
· Z poziomu każdej dostępnej w Systemie Informatycznym, wymienionej w punkcie wyżej, klatki obrazu, użytkownik musi mieć również możliwość odtworzenia lub pobrania nagrania wideo zarejestrowanego przez daną kamerę, związanego z czasem zarejestrowania zdarzenia, po uprzednim określeniu przez użytkownika, jaki fragment nagrania wideo przed (nie mniej niż 3 minuty) i po (nie mniej niż 3 minuty) wystąpieniu zdarzenia GPS ma zostać odtworzony lub pobrany, 
· Wymagana jest dodatkowo możliwość jednoczesnej analizy klatek obrazu ze wszystkich zainstalowanych na pojeździe kamer z pogrupowaniem ich według czasu i lokalizacji nagrania klatki, przy jednoczesnej wizualizacji na mapie punktów reprezentujących każdą grupę (fragment nie krótszy niż 1 minuta oraz grupy klatek z interwałem nie większym niż 1 sekunda); wybranie w tabeli lub na mapie grupy klatek powoduje automatyczny, jednoczesny podgląd klatek z każdej kamery; również z tego poziomu wymaga się możliwości pobrania nagrania lub jego odtworzenia, z każdej kamery odrębnie, po uprzednim określeniu przez użytkownika jaki fragment nagrania wideo przed (nie mniej niż 3 minuty) i po (nie mniej niż 3 minuty) wystąpieniu zdarzenia GPS ma zostać odtworzony lub pobrany. 
	
	

	10
	Oferowany przedmiot zamówienia nie może być rozwiązaniem prototypowym oraz został wykorzystany w wersji oferowanej Zamawiającemu na przynajmniej (…….) pojazdach, które są eksploatowane w warunkach rzeczywistego odbioru odpadów. 
	
	



12. Wymagania szczegółowe dotyczące systemu rejestracji parametrów pracy pojazdu:
	
	TAK
	NIE

	Wykonawca zamontuje Urządzenia Rejestrujące, systemy rejestracji obrazu. 
	
	

	System rejestracji musi rejestrować i przekazywać do Systemu Informatycznego następujące dane o pracy pojazdu: 
	
	

	Typ zdarzenia 
	Minimalny zakres rejestrowanych i przekazywanych danych* 
	Moment rejestracji 
	
	

	Punkty jazdy 
	· maksymalna prędkość od poprzedniego punktu jazdy, 
· kierunek, 
· dystans od poprzedniego punktu jazdy 
· klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Punktu jazdy 
· dane FMS podwozia 
	Gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 50 m  i co 15 sekund 
	
	

	Punkty postoju 
	· klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Punktu postoju (przy włączonym zapłonie) 
·    dane FMS podwozia (przy włączonym zapłonie) 
	Gdy pojazd stoi, nie rzadziej niż co 5 minut 
	
	

	Załadunek pojemnika przez pojazd  
 
	· klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Załadunku pojemnika przez pojazd 
· dane FMS podwozia 
	Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia 
	
	

	Wyładunek pojazdu 
	· klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Wyładunku pojazdu 
· dane FMS podwozia 
	Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia 
	
	

	Nagrania wideo z kamer w pojeździe 
	· dane FMS podwozia 
	Nagrywanie w trybie ciągłym od uruchomienia do wyłączenia zapłonu. 
	
	

	*Wszystkie wymienione wyżej, rejestrowane zdarzenia muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i czas oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie nawigacji satelitarnej GNSS. 
	
	

	Urządzenie Rejestrujące musi posiadać nieulotną pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie informacji o wszystkich zdarzeniach na pojeździe z co najmniej  
4 tygodni pracy. 
	
	

	W przypadku uszkodzenia modemu GSM lub braku komunikacji z serwerem, po naprawie uszkodzenia / odzyskaniu połączenia z serwerem, Urządzenie Rejestrujące musi odesłać do Systemu Informatycznego wszystkie zaległe dane zbuforowane w wewnętrznej pamięci nieulotnej. 
	
	

	Transfer danych z Infrastruktury technicznej na pojeździe musi być jednoczesny z danymi z systemu GNSS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja, ruch pojazdu i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas [zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz chwilowy błąd wyznaczenia lokalizacji wyrażony w metrach  
	
	

	Oferowane Urządzenie Rejestrujące musi dać możliwość bezpośredniego dostępu przez interfejs WWW (przeglądarkę internetową) do danych o pracy i aktualnym stanie Urządzenia Rejestrującego oraz pozostałych elementów Infrastruktury technicznej na pojazdach w celu przeprowadzenia analizy i diagnostyki funkcjonowania, czy przeprowadzenia zmian konfiguracyjnych (np. w zakresie karty SIM). Podłączenie z urządzeniem musi odbywać się bezprzewodowo przez interfejs WiFi. 
 
Wykonawca musi dostarczyć dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez Zamawiającego diagnostyki Urządzenia Rejestrującego i systemu rejestracji obrazu podłączonych do Urządzenia Rejestrującego. Funkcjonalność ta, ma służyć m.in. weryfikacji pracy systemu w warunkach warsztatowych 
	
	

	Urządzenie Rejestrujące musi zapewniać połączenie internetowe z prędkością  
co najmniej 1Mb/s zarówno w przy obiorze, jak i przesyłaniu danych. Parametry powinny być osiągane przy założeniu braku ograniczeń ze strony infrastruktury GSM. 
	
	

	Wszelkie dane rejestrowane przez system GPS mają być w pełni zintegrowane z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem. Wszystkie rejestrowane dane mają być przesyłane,  prezentowane i  archiwizowane automatycznie i w sposób kompletny w oprogramowaniu aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego. 
	
	

	
	
	


 








	
	

	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej/ osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy







